15.11.1955 – 7 станций (КВЛ)

30.04.1956 – 1 станция (КВЛ)

01.06.1958 – 1 станция (КВЛ)

01.09.1958 – 1 станция (КВЛ)

1955–1959: 10 станций (КВЛ)

1 колон/м 3 колон 3 пилон 3 пилон/ук

Итого (10): 1 линия, 10 (КВЛ), 0 п/у

11.01.1961 – 1 станция (МПЛ)

29.04.1961 – 4 станции (МПЛ)

01.07.1963 – 4 станции (МПЛ)

1960–1964: 9 станций (МПЛ)

3 пилон 4 пилон/ук 2 закр/тип

Итого (19): 2 линии, 10 КВЛ, 9 МПЛ, 1 п/у

01.06.1966 – 1 станция (Дачное)

03.11.1967 – 4 станции (НВЛ)

25.12.1969 – 1 станция (МПЛ)

1965–1969: 5 (6) станций (НВЛ, МПЛ)

1 откр/назем 5 закр/тип

Итого (25): 3 линии, 10 (11) КВЛ, 10 МПЛ, 4 НВЛ, 3 п/у

21.12.1970 – 2 станции (НВЛ)

25.12.1972 – 2 станции (МПЛ)

1970–1974: 4 станции (НВЛ, МПЛ)

3 закр/тип 1 кр/назем

Итого (29): 3 линии, 10 (11) КВЛ, 12 МПЛ, 6 НВЛ, 3 п/у

22.04.1975 – 2 станции (КВЛ)

31.12.1975 – 3 станции (КВЛ)

29.09.1977 – 2 станции (КВЛ)

29.12.1978 – 2 станции (КВЛ)

28.09.1979 – 1 станция (НВЛ)

1975–1979: 10 станций (КВЛ, НВЛ)

4 колон 2 односвод 2 колон/м 1 кр/назем 1 колон-стен

Итого (38): 3 линии, 19 КВЛ, 12 МПЛ, 7 НВЛ, 3 п/у

10.07.1981 – 2 станции (НВЛ)

04.11.1982 – 3 станции (МПЛ)

28.12.1984 – 1 станция (НВЛ)

1 колон 4 односвод 1 кр/назем

1980–1984: 6 станций (НВЛ, МПЛ)

Итого (44): 3 линии, 19 КВЛ, 15 МПЛ, 10 НВЛ, 3 п/у

30.12.1985 – 4 станции (ПЛ)

01.10.1987 – 1 станция (ПЛ)

19.08.1988 – 2 станции (МПЛ)

1985–1989: 7 станций (ПЛ, МПЛ)

1 колон 4 односвод 2 колон-стен

Итого (51): 4 линии, 19 КВЛ, 17 МПЛ, 10 НВЛ, 5 ПЛ, 4 п/у

30.12.1991 – 2 (3) станции (ПЛ)

1990–1994: 2 (3) станции (ПЛ)

1 колон 2 односвод

Итого (54): 4 линии, 19 КВЛ, 17 МПЛ, 10 НВЛ, 7 (8) ПЛ, 6 п/у

15.09.1997 – 0 (2) станции (ПЛ)

14.01.1999 – 0 (1) станция (ПЛ)

03.09.1999 – 0 (1) станция (ПЛ)

1995–1999: 0 (4) станции (ПЛ)

2 односвод 1 дв/односвод 1 колон-стен

Итого (58): 4 линии, 19 КВЛ, 17 МПЛ, 10 НВЛ, 7 (12) ПЛ, 6 п/у

2000–2004: 0 станций

Итого (58): 3 линии, 19 КВЛ, 17 МПЛ, 10 НВЛ, 7 (12) ПЛ, 6 п/у

02.04.2005 – 0 (1) станция (ПЛ)

22.12.2006 – 1 станция (МПЛ)

20.12.2008 – 2 станции (ФПЛ)

07.03.2009 – 1 станция (ПЛ)

2005–2009: 5 станций (ПЛ, МПЛ, ФПЛ)

2 колон-стен, 1 кр/назем, 2 пилон/нов

Итого (63): 5 линий, 19 КВЛ, 18 МПЛ, 10 НВЛ, 8 ПЛ, 8 ФПЛ, 7+1 п/у

30.12.2010 – 1 станция (ФПЛ)

28.12.2011 – 1 станция (ФПЛ)

28.12.2012 – 2 станции (ФПЛ)

2010–2014: 4 станции (ФПЛ)

2 пилон/нов 2 колон-стен

Итого (67): 5 линий, 19 КВЛ, 18 МПЛ, 10 НВЛ, 8 ПЛ, 12 ФПЛ, 7+1 п/у

26.05.2018 – 2 станции (НВЛ)

Дек. 2018 г. – 3 станции (ФПЛ) (стр.)

Ориент. 30.11.2019 – 1 станция (ЛПЛ) (стр.)

2015–2019: 6 станций (НВЛ, ФПЛ, ЛПЛ)

3 колон/м 2 пилон/нов 1 кр/назем

Итого (73): 5 линий, 19 КВЛ, 18 МПЛ, 12 НВЛ, 9 ЛПЛ, 15 ФПЛ, 7+1 п/у

Ориент. Март 2022 г. – 2 станции (ККЛ) (стр.)

Ориент. 4 кв. 2023 г. – 1 станция (ЛПЛ) (стр.)

Ориент. 2023–2028 – 2 станции (НВЛ) (стр.)

Ориент. 2023–2028 – 1 станции (ФПЛ) (проект.)

Ориент. 2025 г.–2028 г. – 1 станция (ЛПЛ) (проект.)

2020–2024: 7 станций (ККЛ, ЛПЛ, НВЛ, ФПЛ)

1 колон 3 пилон/нов 2 колон/м (или 1 колон/м 1 пилон/ук) 1 неизв

Итого (80): 6 линий, 19 КВЛ, 18 МПЛ, 14 НВЛ, 11 ЛПЛ, 16 ФПЛ, 2 ККЛ, 9+1 п/у

Ориент. 2026–2027 – 4 станции (ККЛ)

Ориент. 2026–2027 – 4 станции (ККЛ)

Ориент. 2026–2027 – 2 станции (КВЛ)

Ориент. 2028–2030 – 6 станции (КЛ)

2025–2029: 16 станций (ККЛ, КВЛ, КЛ)

Разные, в т.ч. пилон/нов, колон-стен и неизв.

Итого (96): 7 линий, 21 КВЛ, 18 МПЛ, 14 НВЛ, 11 ЛПЛ, 16 ФПЛ, 10 ККЛ, 6КЛ, 16+1 п/у